新型渣浆泵

河北汉昌矿山机械有限公司

新型渣浆泵优势：

1. 新型泵相比原泵效率提升6~8%。
2. 安装更便捷，泵体泵盖配合更紧密，出口处接口尺寸更精确。
3. 提高了护套的安装便捷性及定位精确度，避免护套发生位移导致泄漏。
4. 增加泵整体承压能力，延长过流件使用寿命。
5. 提高了护套安装的便捷性，定位更准确，减少位移。通过增加护套出口定位，减少整体受力范围，提高护套的使用寿命。
6. 护板与护套配合更合理，提高了密封性。

New type slurry pump advantages：

1. The efficiency of the new pump is increased by 6-8% compared with the original pump.
2. Easier installation, tighter fit of frame plate and cover plate, more accurate interface size at the outlet.
3. Improve the ease of installation and positioning accuracy of the volute, to avoid leakage caused by the displacement of the volute.
4. Increase the overall pressure-bearing capacity of the pump and extend the service life of the wet end parts.
5. Improve the ease of volute installation, more accurate positioning, and reduce displacement. By increasing the positioning of the volute outlet and reducing the overall force range, to improve the service life of the volute.
6. The throat bush and volute fit more reasonably and improve the sealing.