技术参数表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵型号 | 流量范围（m³/hr） | 扬程范围（m） | 转速 （r/min） | 汽蚀余量 NPSHr（mm） | 出口口径（mm） | 进口口径（mm） | 叶轮直径（mm） | 叶片数 （枚） | 重量（Kg） | 最大外形尺寸（mm） |
| 100HKK-MS | 100-400 | 10-70 | 800-1800 | 3-10 | 102 | 152 | 400 | 4 | 680 | 1024\*698\*768 |
| 150HM-MS | 300-800 | 10-80 | 500-1200 | 3-10 | 152 | 203 | 560 | 4 | 2200 | 1504\*1142\*1144 |
| 200HM-MS | 500-1500 | 10-80 | 400-1000 | 3-10 | 203 | 254 | 750 | 4 | 3500 | 1640\*1382\*1320 |
| 250HM-MS | 1000-2000 | 10-80 | 400-900 | 3-7 | 254 | 305 | 815 | 4 | 4600 | 1715\*1553\*1440 |
| 300HNN-MS | 1500-2500 | 10-80 | 300-700 | 3-10 | 305 | 356 | 1024 | 4 | 7200 | 2027\*1886\*1808 |
| 350HTV-MS | 2000-4000 | 10-80 | 250-650 | 3-10 | 356 | 406 | 1100 | 5 | 10120 | 2340\*1982\*1873 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泵型号 | 总重（运输支架+箱子+泵）（Kg） | 总最大外形（运输支架+箱子+泵）（mm） |
| 100HKK-MS | 840 | 1100\*1015\*950 |
| 150HM-MS | 2610 | 1650\*1533\*1350 |
| 200HM-MS | 4110 | 1850\*1749\*1600 |
| 300HNN-MS | 8310 | 2230\*2240\*2300 |

备注：上述两个表格中的重量及尺寸均为图纸理论重量及尺寸